Давление 1 4.000 МПа

Давление 2 3.950 МПа

Давление ЭЦН 3.900 МПа

Перепад давления 1 50.0 кПа

Перепад давления 2 100.0 кПа

Расход 1+2 30.1 т/сут

Положение кл.1 10.1 %

Положение кл.2 3.8 %

Управление клапаном 1